@01 초임계 탄산가스를 이용한 유기화합물의 GAS 결정화

@02 김영신,신창택,김영삼,김선욱

@03 울산대학교 화학공학과

@04 GAS Crystallization of Organic Compound Using Supercritical Carbon Dioxide

@05 Young-Shin Kim, Chang-Taek Shin, Young-Sam Kim, Sunwook Kim

@06 Dept. of Chem. Eng., Univ. of Ulsan

@07 hwp97

@08 GAS, Anti-solvent, Fine particle, 2-Naphthol, Carbon Dioxide

@09 G

@10 swkim@uou.ulsan.ac.kr

@11 초임계유체 응용분야 중에서 GAS공정은 화학물질이 용해되어 있는 유기용매에 초임계유체를 가하면 용매가 팽창하여 solvent strength가 현저하게 감소함으로써 용해되어 있던 solute가 석출되는 현상에 기초를 두고 있는데, 열에 약하거나 기존의 방법으로 미세 입자를 만들기 어려운 의약품, 고분자, 염료 및 화약 등 유기화합물의 size reduction에 가능성이 큰 공정이라 할 수 있다.

본 연구에서는 GAS 공정을 위한 실험장치를 설치하고 초임계유체를 주입하는 방법을 3가지로 달리하면서 실험을 수행하였으며 생성된 product에 미치는 영향을 고찰하였다.  또한 용액의 농도, 초임계유체의 압력, crystallizer의 온도, 용매 혹은 초임계유체의 주입속도, capillary의 직경과 길이 등을 변화시키면서 실험을 수행함으로써 실험변수들이 생성된 입자에 어떤 영향을 미치는지 살펴보았다.

본 연구에서 anti-solvent로 탄산가스를 사용하였으며 실험 대상물질로 2-naphthol을 선택하였고 용매로 methanol을 사용하였는데 GAS 공정에 의해 생성된 입자는 irregular한 편상을 보였으며 조건에 따라 sub-micron의 크기에서부터 수 micron크기의 입자들을 얻을 수 있었다.

@99